Vurdering av høyspenningsbarrierer for kjøretøy <FYLL INN> Veiledning: Fyll ut skjema ved å inspisere kjøretøyet. Forklaring til barrierene er gitt på siste side. Legg ved bilder. Beskriv i skjema hvorvidt kravene er oppfylt, for eksempel med mål. Husk at kjøretøyene kan være ulikt utformet på hver side eller mellom forskjellige vogner. Oppsummer vurderingen i feltene under. Vurderingen skal godkjennes av driftsleder Bane NOR. Vurderingen av høyspenningsbarrierer for kjøretøy baseres på EH-012458-000 og arkiveres på samme dokumentnummer med bladnummer lik EVN siffer 6-8. Fritekst vurdering (eks. antall relevante hendelser registrert i Synergi, usikkerhet ved vurderingen, spenningssettes utvendige tilgjengelige anleggsdeler ved forsyning gjennom togvarmekontakt): Konklusjon: Kjøretøysikring/barrierer Tilstrekkelig Nesten tilstrekkelig Utilstrekkelig Vurdering for kjøretøy (sett x) Minimum kontakttrådhøyde (m):
000	Utarbeidet
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av
Kontaktledning <FYLL INN KJØRETØYTYPE> Vurdering av høyspenningsbarrierer Rapport/Protokoll	Ant. sider	Fritekst 1d
9	Fritekst 2d
Fritekst 3d
Produsent
Prod. dok. nr.
Erstatning for
Erstattet av
Dokument nr.	Rev.
EH-012458-EVN	000

Vurdering av kjøretøy

Fyll inn skjemaet

Barriere	Kjøretøyende	Dørparti (fører/passasjer)	Mellom fast sammenkoblede kjøretøy (i et togsett)	Mellom kjøretøy som kan sammenkobles i drift	Eventuelt annet sted
Avstand
>3,5 m fra ståplass til KL
>2,75 m fra fotfeste/klatretak for fot til KL
Adgangshinder
>1,8 m mellom ståplasser uten mellomliggende elementer
>1,65 m mellom fotfeste og ny ståplass og >0,85 m til håndfeste/ klatretak for hånd innpå ståplass
>1,0 m mellom fotfester og ikke håndtak mellom 1,65 og 2,5 m fra fotfeste/klatretak for fot
Totalvurdering av vanskegrad inklusive andre forhold
Advarselskilt
Plassert der det ikke er vanskelig å klatre?
Eventuell figur/bilde

Bilder

Her kan det plasseres bilder som understøtter vurderingene

Vurderingskriterier

Vurdering av kjøretøysikring/ barrierer	Tilfredsstillende	Nesten tilfredsstillende	Utilstrekkelig
Avstand, se figur 1	Avstand fra ståplass til spenningssatt del skal være minimum 3,5 m og Avstand fra fotfeste til spenningssatt del skal være minimum 2,75 m målt i rett linje og ved knekk mellom 1,65 og 0,85 m, se tilsvarende EN 50122-1.	Avstand fra ståplass og fotfeste/klatretak for fot til spenningssatt del skal være minimum 2,75 m målt i rett linje og ved knekk mellom 1,65 og 0,85 m, se tilsvarende EN 50122-1.	Avstand er mindre enn 2,75 m eller Avstanden er ikke vurdert.
Adgangshinder, se figur 2	Skal være vanskelig å klatre for allmennheten til ståplass eller fotfeste/klatretak for fot som er nærmere spenningssatt del på kontaktledningsanlegg eller kjøretøyet selv enn 2,75 m: Dvs. skal ikke være en sammenhengende rute av klatretak som holder menneskets vekt og er plassert slik at det ikke krever koordinert bevegelse av armer og bein eller spesiell styrke for å komme seg innenfor 0,25 m fra spenningssatt del.	Skal være nesten vanskelig å klatre for allmennheten til ståplass eller fotfeste/klatretak for fot som er nærmere spenningssatt del på kontaktledningsanlegg eller kjøretøyet selv enn 2,75 m: Dvs. når kriteriene for når det er vanskelig å klatre ikke er fullt oppfylt, men klatring likevel krever planlegging og tydelig fysisk innsats i en klatrerute som ikke er beregnet til klatring/adkomst for å komme seg innenfor 0,25 m fra spenningssatt del.	Avstander mindre enn 2,75 m eller Avstanden er ikke vurdert.
Advarselskilt, se EN 50153	Adgang til forhøyede ståplasser på kjøretøyet hvor det er mulig å nå spenningssatte deler i kontaktledningsanlegget eller på kjøretøyet selv skal merkes med advarselskilt. Dersom avstand og adgangshinder er tilstrekkelig vil det ikke være behov for advarselskilting.	Adgang til forhøyede ståplasser og fotfester/klatretak for fot på kjøretøyet hvor det er mulig (dvs. ikke vanskelig) å nå spenningssatte deler i kontaktledningsanlegget eller på kjøretøyet selv skal merkes med advarselskilt. Det vil si de stedene det er nesten vanskelig å klatre for allmennheten.	Adgang til forhøyede ståplasser og fotfester på kjøretøyet hvor det er mulig å nå spenningssatte deler i kontaktledningsanlegget eller på kjøretøyet selv skal merkes med advarselskilt. eller Manglende advarselskilting (ALARP-tiltak: Sett på advarselskilting iht. EN 50153)

Forklaring

Figur 1 viser avstand fra normal kontakttrådhøyde til typisk ståplass og «fotfeste» på kjøretøy.

Figur 1 Typisk avstand fra ståplass og fester til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget ved normal kontakttrådhøyde på 5,6 m. Typisk ståplass er bl.a. buffer, kobbel og førerdør. Typisk fotfeste er håndtak, lykter kabler etc.

Figur 2 viser eksempler på når det er vanskelig å klatre. Det er totalvurderingen av klatringens vanskelighetsgrad som er viktig, og avstandene over bør tilpasses dersom de kombineres eller andre forhold spiller inn, både på kjøretøyet selv (last, rekkverk, helning, friksjon, kjøretøy som koples sammen etc.) eller umiddelbare omgivelser (plattform, kurve, rampe etc.). Spesielt er det viktig å vurdere hvordan vanskelig klatringen vil være dersom kjøretøyet står ved plattform. Merk også at last på kjøretøy kan endre seg gjennom driftstiden.

Figur 2 Det er vanskelig å klatre når det er hovedsakelig loddrett avstand mer enn

1,8 m mellom to ståplasser uten mellomliggende klatretak («fotfester» eller «håndfester»)

1,65 m mellom «fotfeste» og ståplass (eks. kjøretøytak) med minimum 0,85 m inn til eventuelt «håndfeste» på ståplassen (slik at en kan svinge seg opp) eller andre forhold som vanskeliggjør «full sats»

1,0 m mellom «fotfester» og mangler «håndfeste» mellom 1,65 og 2,5 m fra opprinnelig «fotfeste»

Definisjoner

Følgende avstander er lagt til grunn

1,80 m foreskreven gjerdehøyde (NEK 440) 1,65 m skulderhøyde (ISO 13857) 0,85 m armlengde (ISO 13857) 1,00 m benlengde 2,50 m skulderhøyde og armlengde	0,25 m elektrisk klaring (EN 50122-1, rundet opp fra 0,23 m i EN 50124) 2,75 m minimum avstand mellom ståplass og spenningsatt del på adgangsbegrenset område (EN50122-1) 3,5 m minimum avstand mellom ståplass og spenningsatt del på publikumsområde (EN50122-1)

Ståplass: Ethvert punkt på en overflate hvor personer kan stå eller gå omkring uten særlig besvær (iht. EN 50122-1:2011)

Klatretak: Element for som åpenbart forenkler klatring og som holder en kroppsvekt på 75 kg

«Fotfeste»: Klatretak for fot

«Håndfeste»: Klatretak for hånd