{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Skjema kontaktledningsimpedans"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Skjema kontaktledningsimpedans","index":0,"n_rows":133,"n_cols":10,"rows_kept":133,"merged":[[10,6,10,7],[11,6,11,7],[30,4,30,7],[30,8,30,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"Jernbaneverket",{"$nulls":3},"KONTAKTLEDNINGSANLEGG",null,"       Kap.:","4.g"]
[null,null,"Infrastruktur",{"$nulls":3},"Regler for vedlikehold",null,"       Utgitt:","2005-02-01"]
[{"$nulls":6},"Skjema for måling av kontaktledningsimpedans                   ",null,"       Rev.:",2]
[{"$nulls":6},"Generelle tekniske krav",null,"       Side:","1 av 2"]
[]
[{"$nulls":6},"Skjema for måling av kontaktledningsimpedans"]
[]
[{"$nulls":3},"Strekningsdata:"]
[{"$nulls":3},"Utmating fra",{"$nulls":4},"km"]
[{"$nulls":3},"Kortslutning ved",{"$nulls":4},"km"]
[{"$nulls":3},"Total strekning/lengde kontaktledning (l) (NB, husk kjedebrudd)",{"$nulls":4},"km"]
[]
[{"$nulls":3},"Årsak til måling:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Måleverdiomformere:"]
[{"$nulls":3},"Omformer",{"$nulls":3},"Primær","Sekundær","Faktor"]
[{"$nulls":3},"Strømtransformator (CT=Primær/sekundær)",{"$nulls":5},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":3},"Spenningstransformator (VT=primær/sekundær)",{"$nulls":5},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":3},"Total omregningsfaktor (K=VT/CT) (alle verdier=1 ved avlesning direkte)",{"$nulls":5},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[{"$nulls":3},"Måleinstrumenter:"]
[{"$nulls":3},"Type",null,null,"ID",null,"Dato sist kalibrert"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Målinger:"]
[{"$nulls":3},"Ønsket","Avlest",{"$nulls":3},"Beregnet"]
[{"$nulls":3},"Strøm","Strøm","Spenning","Reaktv eff.","Aktiv eff.","Impedans","Vinkel"]
[{"$nulls":3},"(I prim)","(I sek)","(U sek)","(Q sek)","(P sek)","(Z prim)"]
[{"$nulls":3},"[A]","[A]","[V]","[Var]","[W]","[Ohm]","[grader]"]
[{"$nulls":8},"",""]
[{"$nulls":8},"",""]
[{"$nulls":8},"",""]
[{"$nulls":8},"",""]
[{"$nulls":8},"",""]
[{"$nulls":8},"",""]
[{"$nulls":3},"Middelverdi","-","-","-","-",{"$error":"#DIV/0!"},""]
[]
[{"$nulls":3},"Meteorologiske forhold:"]
[{"$nulls":3},"Temperatur (T):",null,null,"[grader C]"]
[{"$nulls":3},"Antatt vindstyrke:",null,null,"[m/s] "]
[{"$nulls":3},"Værforhold:",null,null,"Regn"]
[{"$nulls":6},"Snø"]
[{"$nulls":6},"Opphold"]
[{"$nulls":6},"Klart"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"Kontaktledningsimpedans:"]
[{"$nulls":6},"Resistans R","Reaktans X","Impedans Z","Vinkel    "]
[{"$nulls":6},"[Ohm]","[Ohm]","[Ohm]","[grader]"]
[{"$nulls":3},"Målt kontaktledningsimpedans totalt",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},""]
[{"$nulls":3},"Målt kontaktledningsimpedans per km",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},""]
[{"$nulls":3},"Justering for temperatur",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"-","-","-"]
[{"$nulls":3},"Impedans referert 20 [grader C] per km",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[{"$nulls":3},"Dok nr.:","JD 542","Utgitt av:","ITP","Godkjent av:","IT"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Jernbaneverket",{"$nulls":3},"KONTAKTLEDNINGSANLEGG",null,"       Kap.:","4.g"]
[null,null,"Infrastruktur",{"$nulls":3},"Regler for vedlikehold",null,"       Utgitt:","2005-02-01"]
[{"$nulls":6},"Skjema for måling av kontaktledningsimpedans                   ",null,"       Rev.:",2]
[{"$nulls":6},"Generelle tekniske krav",null,"       Side:","2 av 2"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Beskrivelse av måleforløp, måleinstrumenter, tilkoblinger osv:"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":3},"Eventuell skisse:"]
{"$rows_empty":33}
[{"$nulls":3},"Registrering:"]
[{"$nulls":3},"Måling utført av:",null,"Dato:",null,"Sign:"]
[{"$nulls":3},"Oversendt Banesjef ",null,"Dato:",null,"Sign:"]
[{"$nulls":3},"Oversendt ITSE",null,"Dato:",null,"Sign:"]
[]
[{"$nulls":3},"Dok nr.:","JD 542","Utgitt av:","ITP","Godkjent av:","IT"]