Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (Ebilock 950)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  | | | |  |
| Signal: |  |  |  | | | |  |
| Kilometer: |  |  | |  |  |
| Kontrollert mot dokument: |  |  | | Revisjon: |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

| Sjekk-punkt | Tema | Ja/Nei | Kontrollør (initialer og dato når kontrollert | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Optisk signal (Ebilock 950)** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er STY-602224 Instruks for sluttkontroll fulgt? |  |  |  |
| 1.2 | Er Instruks for test av ATC, EBILOCK950 fulgt? |  |  |  |
| 1.3 | Er eventuell ATC-merke kontrollert? |  |  |  |