|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  |  |
| Forsignal: |  |  |  |  |
| Kilometer: |  |  |  |  |

**Kontrollert mot dokumenter**

|  |  |
| --- | --- |
| Tegningsnummer. | Rev. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Signaturkolonnen “Montert” signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen “Kontrollert” signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornavn** | **Etternavn** | **Arbeidsgiver** | **Telefon** | **Signatur som er benyttet for utført aktivitet** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 1 Sjekkliste for sluttkontroll - Forsignal

| Sjekk-punkt | Tema | Montert | Kontrol-lert | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Forsignal** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er signalet kontrollert for synlige/mangler, og at signalet står rett? |  |  |  |
| 1.2 | Er bakgrunnsskjemaer og skyggeskjermer kontrollert? |  |  |  |
| 1.3 | Er signalet jordet? |  |  |  |
| 1.4 | Er signallinser og fargelinser kontrollert? |  |  |  |
| 1.5 | Er nummer og litramerker kontrollert? |  |  |  |
| 1.6 | Er gul refleksring kontrollert? |  |  |  |
| 1.7 | Er plassering av bolt for ugyldighetsmerke kontrollert? |  |  |  |
| 1.8 | Er internkoblingen og kablene til signal lanternene ringt ut? |  |  |  |
| 1.9 | Er det foretatt isolasjonsmåling av alle koblinger i signalet? |  |  |  |
| 1.10 | Er følgende forhold kontrollert på kabler?: |  |  |  |
| 1.10.1 |  - Strekkavlastning |  |  |  |
| 1.10.2 | - Avslutning av kabelmantel |  |  |  |
| 1.10.3 | - Bøyeradie |  |  |  |
| 1.10.4 | - Jording (TRV510 kap.6) |  |  |  |
| 1.10.5 | - Merking ledere |  |  |  |
| 1.10.6 | - Merking av rekkeklemmer |  |  |  |
| 1.11 | Er alle komponenter og koblinger fastskrudd? |  |  |  |
| 1.12 | Står signalet på riktig plass i henhold til plan/kabelplan? |  |  |  |
| 1.13 | Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling? |  |  |  |
| 1.14 | Er riktig type transformatorer montert? |  |  |  |
| 1.15 | Er transformatorer og ATC kodere merket? |  |  |  |
| 1.16 | Er transformatorer plassert etter TRV551 vedlegg 10a? |  |  |  |
| 1.17 | Er signalets avstand fra spor kontrollert? |  |  |  |
| 1.18 | Er jordfeilreleet i funksjon? |  |  |  |
| 1.19 | Er forsignalet slokt ved togveger i avvik når den gule lampen er tatt ut? |  |  |  |
| 1.20 | Er sikt til signalet kontrollert? (Ubrutt siste 250 meter) |  |  |  |

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: