|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  |  |
| Skiftesignal /middelkontroll: |  |  |  |  |
| Kilometer: |  |  |  |  |

**Kontrollert mot dokumenter**

|  |  |
| --- | --- |
| Tegningsnummer. | Rev. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Signaturkolonnen “Montert” signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen “Kontrollert” signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornavn** | **Etternavn** | **Arbeidsgiver** | **Telefon** | **Signatur som er benyttet for utført aktivitet** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 1 Sjekkliste for sluttkontroll - skiftesignal - middelkontroll

| Sjekk-punkt | Tema | Montert | Kontrol-lert | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Skiftesignal/middelkontroll** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er signalet kontrollert for synlige skader/mangler, og at signalet står rett? |  |  |  |
| 1.2 | Er det kontrollert at stigene ikke er til hinder for åpning av trafoskap? |  |  |  |
| 1.3 | Er signalet jordet? |  |  |  |
| 1.4 | Er signallinser kontrollert? |  |  |  |
| 1.5 | Er nummer og litramerker kontrollert? |  |  |  |
| 1.6 | Er internkoblinger og kablene til lampene ringt ut? |  |  |  |
| 1.7 | Er alle koblinger i signalet isolasjonsmålt? |  |  |  |
| 1.8 | Er følgende forhold kontrollert på kabler?: |  |  |  |
| 1.8.1 | - Strekkavlastning |  |  |  |
| 1.8.2 | - Avslutning av kabelmantel |  |  |  |
| 1.8.3 | - Bøyeradie |  |  |  |
| 1.8.4 | * Jording (JD 510 kap.6) |  |  |  |
| 1.8.5 | - Merking ledere |  |  |  |
| 1.8.6 | - Merking av rekkeklemmer |  |  |  |
| 1.9 | Er alle komponenter og koblinger fastskrudd? |  |  |  |
| 1.10 | Er det kontrollert at signalet står på riktig plass i hht plan/kabelplan? |  |  |  |
| 1.11 | Er det riktig antall kabler inn/ut fra signalet i henhold til plan/kabelplan og trådfordeling? |  |  |  |
| 1.12 | Er riktig type transformatorer montert? |  |  |  |
| 1.13 | Er transformatorer merket? |  |  |  |
| 1.14 | Er signalets avstand fra spor kontrollert? |  |  |  |
| 1.15 | Er sikt til signalet kontrollert? |  |  |  |

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: