Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved frittliggende balisegruppe (parallell)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  | | | |  |
| Signal: |  |  |  | | | |  |
| Kilometer: |  |  | |  |  |
| Kontrollert mot dokument: |  |  | | Revisjon: |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

| Sjekk-punkt | Tema | Ja/Nei | Kontrollør (initialer og dato når kontrollert | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Frittliggende fast balisegruppe** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er STY-602224 Instruks for sluttkontroll fulgt? |  |  |  |
| 1.2 | Er det kontrollert at baliser er på riktig plass i henhold til kabelplan/signal- og baliseplassering/kodetabell? |  |  |  |
| 1.3 | Er balisens plassering kontrollert mht. metallfritt område/kryssende kabel/isolert skjøt. (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.4 | Er A-balisens plassering iht. signal/isolert skjøt/ATC-merke/stolpe. (JD 551 kap.10) kontrollert? |  |  |  |
| 1.5 | Er innbyrdes avstand i balisegruppe kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.6 | Er evt. avstand til nærliggende balisegruppe med annet informasjonspunkt (SVG, etc) kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.7 | Er det visuelt kontrollert at balise er montert midt i sporet (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.8 | Er det kontrollert at balise er fastskrudd til sville? |  |  |  |
| 1.9 | Er høyde skinnetopp til topp balise. kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.10 | Er balisen kontrollert mot synlige skader? |  |  |  |
| 1.11 | Er det kontrollert at baliseplugg er fastskrudd? |  |  |  |
| 1.12 | Er alle balisetelegram kontrollert iht. kodetabell? |  |  |  |