Mal - Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (Parallell)

Stasjon:

Signal:

Kilometer:

Kontrollert mot dokument;………………………………. Revisjon;………………………

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

| Sjekk-punkt | Tema | Ja/Nei | Kontrollør (initialer og dato når kontrollert | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Optisk signal** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er STY-602224 Instruks for sluttkontroll fulgt? |  |  |  |
| 1.2 | Er koder og mekanikksett kontrollert for synlige skader/mangler? |  |  |  |
| 1.3 | Er mekanisk montasje av koder og signaltrafo kontrollert? (JD 551 vedlegg kap.10.a) |  |  |  |
| 1.4 | Er merking av koderlokk iht kodetabell? |  |  |  |
| 1.5 | Er balisekabelen kontrollert mhp mekanisk montasje fom skap tom balise? |  |  |  |
| 1.6 | Er avslutning av balisekabel fagmessig utført? (JD551 vedlegg kap.10a) |  |  |  |
| 1.7 | Er det kontrollert at det er riktig antall kabler inn/ut fra skapet iht kabelplan? |  |  |  |
| 1.8 | Er elektrisk montasje av koder kontrollert? (JD551 vedlegg kap.10.a) |  |  |  |
| 1.9 | Er koding av koder iht kodetabell? |  |  |  |
| 1.10 | Er strøm/spenning til koder kontrollert? (JD 551 vedlegg kap.10.a) |  |  |  |
| 1.11 | Er alle komponenter og koplinger fastskrudd? |  |  |  |
| 1.12 | Er baliser på riktig plass iht kabelplan/ signal og baliseplassering/kodetabell? |  |  |  |
| 1.13 | Er balisens plassering mhp metallfritt område/kryssende kabel/isolert skjøt kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.14 | Er A-balisens plassering iht. signal/isolert skjøt/eventuelt telefonstolpe (SVG). (JD 551 kap.10) kontrollert? |  |  |  |
| 1.15 | Er innebyrdes avstand i balisegruppe kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.16 | Er evt. avstand til nærliggende balisegruppe med annet informasjonspunkt (SVG, etc) kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.17 | Er det visuelt kontrollert at balise er montert midt i sporet (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.18 | Er det kontrollert at balise er fastskrudd til sville? |  |  |  |
| 1.19 | Er høyde skinnetopp til topp balise. kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.20 | Er balisen kontrollert mot synlige skader? |  |  |  |
| 1.21 | Er det kontrollert at baliseplugg er fastskrudd? |  |  |  |
| 1.22 | Er alle balisetelegram kontrollert iht. kodetabell? |  |  |  |
| 1.23 | Er eventuell ATC-merke kontrollert? |  |  |  |