|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  |  |
| Kabelstativ: |  |  |  |  |
| Kontrollert mot dokument:  |  |  |  Revisjon: |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

| Sjekk-punkt | Tema | Kontrollør (initialer og dato når kontrollert) | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Kabelstativ** |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er kabelstativet tilkoblet hovedjord? |  |  |
| 1.2 | Benyttes det stjerneskive på? |  |  |
| 1.2.1 | * Sammenkoblede plater
 |  |  |
| 1.2.2 | * Jordledninger
 |  |  |
| 1.3 | Er kablene på riktig plass? |  |  |
| 1.4 | Er kablene merket? |  |  |
| 1.5 | Er alle komponenter og koblinger fastskrudd? |  |  |
| 1.6 | Er det riktig antall klemmer/sikringer i kabelen? |  |  |
| 1.7 | Har alle kabler endestoppere/endeplater? |  |  |
| 1.8 | Er alle sikringer? |  |  |
| 1.8.1 | * merket
 |  |  |
| 1.8.2 | * har rett karakteristikk
 |  |  |
| 1.8.3 | * montert samme vei
 |  |  |
| 1.9 | Er det montert skinne for strekkavlastere? |  |  |
| 1.10 | Er det riktig type klemme hvor det ikke er kabelsikring? |  |  |