|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  |  |
| Lokalstiller: |  |  |  |  |
| Kilometer: |  |  |  |  |
| Kontrollert mot dokument:  |  |  |  Revisjon: |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter det må tas hensyn til.

| Sjekk-punkt | Tema | Kontrollør (initialer og dato når kontrollert) | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Lokalstiller** |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er det kontrollert at lokalstiller med fester er fri for skader og at lokalstiller står rett? |  |  |
| 1.2 | Er følgende forhold kontrollert på kabler?: |  |  |
| 1.2.1 | - Strekkavlastning |  |  |
| 1.2.2 | - Avslutning av kabelmantel |  |  |
| 1.2.3 | - Bøyeradie |  |  |
| 1.2.4 | - Merking ledere |  |  |
| 1.2.5 | - Merking rekkeklemmer |  |  |
| 1.3 | Er ledninger i internkoblinger godt fastskrudd? |  |  |
| 1.4 | Er lokalstillerens internkobling ringt ut? |  |  |
| 1.5 | Er lokalstilleren jordet? |  |  |
| 1.6 | Følger trykknappene vekseltungens bevegelse? |  |  |
| 1.7 | Er trykknappene riktig merket med + og – eller H og V? |  |  |
| 1.8 | Er lokalstilleren merket? |  |  |
| 1.9 | Er det kontrollert at lampen lyser når sporveksel er lokalfrigitt? |  |  |
| 1.10 | Er lampen slukket når sporvekselen er under omlegging eller ute av kontroll? |  |  |