|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  |  |
| Sporfelt: |  |  |  |  |

**Kontrollert mot dokumenter**

|  |  |
| --- | --- |
| Tegningsnummer. | Rev. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Signaturkolonnen “Montert” signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen “Kontrollert” signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornavn** | **Etternavn** | **Arbeidsgiver** | **Telefon** | **Signatur som er benyttet for utført aktivitet** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell 2 sjekkliste for sluttkontroll - sporfelter - vekselstrøm

| Sjekk-punkt | Tema | montert | Kontrol-lert | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Sporfelt** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er isolasjoner med fester kontrollert? |  |  |  |
| 1.2 | Er sporfeltets lengde i hht plan/kabelplan? |  |  |  |
| 1.3 | Er sporfeltisolasjonen i hht sporisoleringsplan? |  |  |  |
| 1.4 | Har sporfeltet middel mot nabosporfelter? |  |  |  |
| 1.5 | Er tilkoblinger til sporet (1 og 3 til jordskinne og 2 og 4 til isolert skinne) kontrollert? |  |  |  |
| 1.6 | Er det kontrollert at det ikke er for stor avstand til isolert skjøt fra tilkoblinger? |  |  |  |
| 1.7 | Sitter tilkoblingene godt fast? |  |  |  |
| 1.8 | Er eventuelle overdragstransformatorer og stolpe jordet? |  |  |  |
| 1.9 | Er impedanser med koblinger til sporet kontrollert? |  |  |  |
| 1.10 | Er sporfeltet justert i henhold til riktig type i følge regelverk? |  |  |  |
| 1.11 | Er motfase mot tilstøtende sporfelter kontrollert? |  |  |  |
| 1.12 | Er det kontrollert at sporfeltet faller helt av ved shunting med riktig type motstand? |  |  |  |
| 1.13 | Er sporfelt kontrollmålt og måleskjema utfylt?  Benytt måleskjema i Teknisk Regelverk, (vedlegg til TRV551/Signal/Bygging/Togdeteksjon) |  |  |  |

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: