|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stasjon: |  |  |  |  |
| Signal: |  |  |  |  |
| Kilometer: |  |  |  |  |

**Kontrollert mot dokumenter**

|  |  |
| --- | --- |
| Tegningsnummer. | Rev. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Signaturkolonnen “Montert” signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen “Kontrollert” signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

*1 Signaturtabell*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornavn** | **Etternavn** | **Arbeidsgiver** | **Telefon** | **Signatur som er benyttet for utført aktivitet** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NB!** Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

Tabell Sjekkliste for sluttkontroll - ATC frittliggende balisegruppe (parallell)

| **Sjekk-punkt** | **Tema** | **Montert** | **Kontrol-lert** | **Kommentarer** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Frittliggende fast balisegruppe** |  |  | Grå felt fylles ikke ut |
| 1.1 | Er «Arbeidsbeskrivelse» (STY) for sluttkontroll fulgt? |  |  |  |
| 1.2 | Er det kontrollert at baliser er på riktig plass i henhold til kabelplan/signal- og baliseplassering/kodetabell? |  |  |  |
| 1.3 | Er balisens plassering kontrollert mht. metallfritt område/kryssende kabel/isolert skjøt. (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.4 | Er A-balisens plassering iht. signal/isolert skjøt/ATC-merke/stolpe. (JD 551 kap.10) kontrollert? |  |  |  |
| 1.5 | Er innbyrdes avstand i balisegruppe kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.6 | Er evt. avstand til nærliggende balisegruppe med annet informasjonspunkt (SVG, etc.) kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.7 | Er det visuelt kontrollert at balise er montert midt i sporet (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.8 | Er det kontrollert at balise er fastskrudd til sville? |  |  |  |
| 1.9 | Er høyde skinnetopp til topp balise. kontrollert? (JD 551 kap.10) |  |  |  |
| 1.10 | Er balisen kontrollert mot synlige skader? |  |  |  |
| 1.11 | Er det kontrollert at baliseplugg er fastskrudd? |  |  |  |
| 1.12 | Er alle balisetelegram kontrollert iht. kodetabell? |  |  |  |

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger: