{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["INFO hengetråder","Kontrollskjema hengetråder","Ark3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"INFO hengetråder","index":0,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Kontrollskjema for hengetråder."]
[]
["Veiledning til utfylling av kontollskjema for hengetråder:"]
["Ved produksjon av < 10 hengetråder skal hele prouksjonen kontrolleres"]
["Ved produksjon av < 100 <= 10 hengetråder skal hver 5 produserte kontrolleres"]
["Ved produksjon av >= 100 hengetråder skal hver 10 produserte kontrolleres"]
[]
["Alle felter skal fylles ut med målte verdier, feltet merknad/signatur fylles ut med merknaden ok hvis målene er som angitt i tabellen for produksjon."]
["Hvis målene avviker fra tabellen for produksjon skrives avvik og avviket må evalueres om det må lages ny hengetråd eller feilprodusert hengetråd kan"]
["benyttes. Feltet signeres av kontolløren for hver linje. Dette leveres inn som en del av sluttdokumentasjonen av anlegget."]

{"sheet":"Kontrollskjema hengetråder","index":1,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Jernbaneverket",{"$nulls":5},"KONTAKTLEDNINGSANLEGG",null,null,"Kap.:","4.i"]
["Banedivisjonen",{"$nulls":5},"Regler for bygging",null,null,"Utgitt:","2010-01-01"]
[{"$nulls":6},"Kontollskjema for hengetråder",null,null,"Rev.:",1]
[{"$nulls":6},"Generelle tekniske krav",null,null,"Side:","1 av  1"]
["Kontrollskjema for hengetråder."]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Avvik","Hvis avvik byttet?"]
["Mast nr.:","YH1","FH1","FH2","FH3","FH4","FH5","YH2","Ja/Nei","Ja/Nei","Signatur"]
{"$rows_empty":59}
["Dok. nr.:","JD 541",null,"Utgitt av:",null,"BTP",null,null,"Godkjent av:","BT"]

{"sheet":"Ark3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}