{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Kontrollskjema utliggere","INFO utliggere","Ark3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Kontrollskjema utliggere","index":0,"n_rows":135,"n_cols":18,"rows_kept":135,"merged":[[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[9,13,9,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Jernbaneverket",{"$nulls":7},"KONTAKTLEDNINGSANLEGG",{"$nulls":7},"Kap.:","4.n"]
["Banedivisjonen",{"$nulls":7},"Regler for bygging",{"$nulls":7},"Utgitt:","2009-01-01"]
[{"$nulls":8},"Kontrollskjema for utligger",{"$nulls":7},"Rev.:",0]
[{"$nulls":8},"Generelle tekniske krav",{"$nulls":7},"Side:","1 av 1"]
["Kontrollskjema for utligger."]
[]
[]
[null,"Trykkstag",null,"Strekkstag",null,"Horisontalstag",null,"Diagonalrør",null,"Direksjonsstag",null,"Vindhenger",null,"Utl. hengetråd",null,"Avvik","Konsekvens"]
["Mast nr.:","Lengde [m]:","AKP [m]:","Lengde [m]:","TS-AKP [m]:","Lengde [m]:","AKP [m]:","Lengde [m]:","AKP [m]:","Lengde [m]:","AKP [m]:","Lengde [m]:","AKP [m]:","Lengde [m]:","AKP [m]:","Ja/Nei","Ja/Nei","Signatur"]
{"$rows_empty":123}
["Dok. nr.:","JD 541",{"$nulls":5},"Utgitt av:","BTP",{"$nulls":7},"Godkjent av:","BT"]

{"sheet":"INFO utliggere","index":1,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Kontrollskjema for utligger."]
[]
["Veiledning til utfylling av kontollskjema for utliggere:"]
["Ved produksjon av < 10 utligger skal hele prouksjonen kontrolleres"]
["Ved produksjon av < 100 <= 10 utligger skal hver 5 produserte kontrolleres"]
["Ved produksjon av >= 100 utligger skal hver 10 produserte kontrolleres"]
[]
["Alle felter skal fylles ut med målte verdier, feltet merknad/signatur fylles ut med merknaden ok hvis målene er som angitt i tabellen for produksjon."]
["Hvis målene avviker fra tabellen for produksjon skrives avvik og avviket må evalueres om det må lages ny uligger eller feilprodusert utligger kan"]
["benyttes. Feltet signeres av kontolløren for hver linje. Dette leveres inn som en del av sluttdokumentasjonen av anlegget."]

{"sheet":"Ark3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}